Приложение 2 к Извещению

**Перечень предварительных испытаний и составленных по их результатам документов**

1. **Земляные работы**

– акты скрытых работ на устройство естественного основания под земляные сооружения;

– фундаменты в котлованах, траншеях или на поверхности земли;

– акты скрытых работ на обратные засыпки;

– акт осмотра отрытия котлованов и освидетельствования грунтов.

1. **Устройство оснований и фундаментов**

– акты скрытых работ на устройство искусственных оснований под фундаменты, включая дно котлованов;

– акт на устройство фундаментов.

1. **Бетонные работы**

– акты скрытых работ на армирование железобетонных конструкций;

– акты скрытых работ на установку закладных частей;

– акты скрытых работ на устройство опалубки конструкций с инструментальной проверкой отметок и осей, стыков сборно-монолитных конструкций (до их замоноличивания);

– акты скрытых работ на монолитные бетонные участки и конструкции;

– акты скрытых работ на бетонирование конструкций.

1. **Изоляционные работы**

– акты скрытых работ на выполнение гидроизоляции на участках, подлежащих закрытию грунтом, кладкой, защитными ограждениями или водой;

– акты скрытых работ на устройство оснований под изоляционный слой.

1. **Внутренние санитарно-технические системы**

– акт на смонтированное оборудование (индивидуальные испытания);

– акт на прокладку систем внутренней канализации и водостоков;

– акты на испытания систем внутреннего холодного водоснабжения (системы внутреннего холодного водоснабжения должны быть испытаны гидростатическим или манометрическим методом, испытания должны производиться до установки разборной арматуры);

– акты на тепловое испытание систем отопления на равномерный прогрев отопительных приборов;

– акты на испытания внутренней канализации и водостоков (методом пролива воды путем одновременного открытия 75% санитарных приборов);

– акты на испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха; на каждую систему вентиляции и кондиционирования воздуха, оформляется паспорт.

1. **Канализация**

– акт на приемку внутреннего сантехнического оборудования;

– акт на проверку системы внутренней канализации;

– акт осмотра и испытания системы внутренней канализации;

– акт на монтаж санитарно-технических кабин.

1. **Электрические сети силового тока**

– акт проверки на зажигание внутреннего освещения;

– акт приемки на зажигание наружного освещения;

– акт о выполнении молния защиты и заземления оборудования;

– протокол измерения сопротивления растеканию заземлителей;

– протокол непосредственного замера тока на корпус электрооборудования (нулевой провод), проверки обеспечения условий срабатывания защиты.

1. **Электротехнические устройства**

– протоколы проведения индивидуальных испытаний электрооборудование;

– акт приемки пусконаладочных работ технической готовности электрооборудования для комплексного опробования;

– акт на результаты комплексного опробования электрооборудования.

1. **Наружные сети водоснабжения и канализации**

– акт на испытание безнапорных трубопроводов следует проводить на герметичность в два этапа: предварительное (до засыпки) и приемочное (окончательное);

– акт на испытание емкостных сооружений водоснабжения и канализации гидравлическим методом на водонепроницаемость (герметичность);

– акт на промывку и дезинфекцию трубопроводов и сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения.